附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖北省2017年农机新产品购置补贴额一览表 | | | | | | | |
| **序号** | **大类** | **小类** | **品目** | **分档名称** | **基本配置和参数** | **补贴额（元）** | **备注** |
| 1 | 其他机械 | 精准农业设备 | 农业用北斗终端（含渔船用） | 农用普通北斗定位终端 | 定位终端，北斗/GPS双模，定位精度：1—2m，支持单北斗定位，支持实时测亩，盲区补传 | 400 |  |
| 2 | 其他机械 | 精准农业设备 | 农业用北斗终端（含渔船用） | 农用北斗作业质量监测终端 | 定位终端，显示设备，深度及角度传感器，图像采集设备，北斗/GPS双模，支持单北斗定位，定位精度：1—2m，支持工况监测，支持实时测亩，支持机具识别、盲区补传 | 900 |  |
| 3 | 其他机械 | 精准农业设备 | 农业用北斗终端（含渔船用） | 农用北斗差分测向导航控制终端 | 配置：GNSS智能实时差分仪2个、水平仪1个、三脚架1套、智能电池2个、充电器2个、手簿1台 参数：北斗/GPS/双模，静态定位精度≤3cm，动态定位精度≤30cm,测向精度±0.5度，首次定位时间：冷启动≤60S，热启动≤45S，电台覆盖范围2KM,可视化操作系统，支持实时测亩，实时测绘生成厘米级农田地图 | 10000 |  |
| 4 | 农用搬运机械 | 运输机械 | 田间运输机 | 50-100m，7.5kW以下田间轨道运输机 | 50≤轨道长度＜100m；动力和货物载运装置各1台；安全制动保护装置；功率＜7.5kW | 17000 |  |
| 5 | 农用搬运机械 | 运输机械 | 田间运输机 | 100-150m，7.5kW以下田间轨道运输机 | 100≤轨道长度＜150m；动力和货物载运装置各1台；安全制动保护装置；功率＜7.5kW | 20000 |  |
| 6 | 农用搬运机械 | 运输机械 | 田间运输机 | 150-200m，7.5kW以下田间轨道运输机 | 150≤轨道长度＜200m；动力和货物载运装置各1台；安全制动保护装置；功率＜7.5kW | 24000 |  |
| 7 | 农用搬运机械 | 运输机械 | 田间运输机 | 200m以上，7.5kW以下田间轨道运输机 | 轨道长度≥200m；动力和货物载运装置各1台；安全制动保护装置；功率＜7.5kW | 26000 |  |
| 8 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 6行及以上乘坐式水稻插秧机配套的化肥同步深施机 | 6行及以上乘坐式水稻插秧机配套，在插秧的同时同步侧向深施颗粒化肥，配置强制施肥装置、定位深施装置、漏施报警装置、插秧与施肥同步控制装置、施肥量调节装置 | 7000 |  |