赣农机函〔2020〕30号

**江西省农机化处关于畜牧用车辆消毒**

**（清洁）设备和装配式循环水养殖设施补贴额一览表的公示**

根据农业农村部农机化司意见，我省报送的畜牧用车辆消毒（清洁）设备、装配式循环水养殖设施已通过备案，同意列为农机新产品补贴试点产品和通过专项鉴定列入补贴范围的产品。结合省畜牧兽医局、省渔业渔政局意见，我们研究制定了《畜牧用车辆消毒（清洁）设备补贴额一览表》、《装配式循环水养殖设施补贴额一览表》，详见附件，现予以公示，公示期为9月1日-9月7日。公示期间，凡对公示内容有异议的，须提交书面反馈意见，所反映的问题须真实客观、实事求是。反馈材料须注明真实姓名及联系方式，单位需加盖公章。联系人：王东荣，联系方式：0791-86234564，传真：0791-86236585

附件：1.畜牧用车辆消毒（清洁）设备补贴额一览表

2.装配式循环水养殖设施补贴额一览表

2020年8月26日

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **畜牧用车辆消毒（清洁）设备补贴额一览表**  （公示稿） | | | | | | | |
| **序号** | **大类** | **小类** | **品目** | **分档名称** | **基本配置和参数** | **中央补贴额(元)** | **备注** |
| **1** | 其他机械 | 其他机械 | 畜牧用车辆消毒（清洁）设备 | 区域性畜牧用车辆消毒（清洁）设备（不含钢结构部分和污水处理设备） | 1.热水高压清洗机：2套；单套流量≥1000L/h、压力≥20Mpa、电机功率≥7.8KW、最高出水温度≥80℃  2.自动底盘清洗机：2套；流量≥60L/min、压力≥2.5Mpa；自动往复式清洗或固定式清洗；单套自动往复式清洗轨道长度≥12m；单套固定式清洗喷嘴数≥19个，采取工位补偿式无死角排列  3.清洗时间≥30min  4.燃烧机：2-6台，单台热功率≥25万大卡，总热功率≥50万大卡，热源为柴油或天然气  5.送风机：2-6台，单台风量≥20000m³/h，总风量≥40000m³/h  6.排风机：2-6台，单台风量≥3000m³/h，总风量≥6000m³/h  7.烘干温度：≥65℃  8.烘干时间：≥30min | 94000 |  |
| 规模场畜牧用车辆消毒（清洁）设备（不含钢结构部分和污水处理设备） | 1.热水高压清洗机：1套，流量≥1000L/h，压力≥20Mpa，电机功率≥7.8KW，最高出水温度≥80℃，  2.自动底盘清洗机：1套，流量≥60L/min；压力≥2.5Mpa；自动往复式清洗或固定式清洗；自动往复式清洗轨道长度≥12m；固定式清洗喷嘴数≥19个，采取工位补偿式无死角排列  3.清洗时间≥30min  4.燃烧机：2-6台，单台热功率≥25万大卡，总热功率≥50万大卡，热源为柴油或天然气  5.送风机：2-6台，单台风量≥20000m³/h，总风量≥40000m³/h  6.排风机：2-6台，单台风量≥3000m³/h，总风量≥6000m³/h  7.烘干温度：≥65℃  8.烘干时间：≥30min | 66000 |

附件2

**装配式循环水养殖设施补贴额一览表**

（公示稿）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额 | 备注 |
| 1 | 其他机械 | 其他机械 | 装配式循环水养殖设施 | 装配式池塘跑道养鱼设施系统 | 有效容积≥200m³；具有推水增氧、底增氧、集中吸排污、水质实时监测及系统远程控制等功能；隔离板框采用不锈钢材质 | 45000 | 非通用类 |