附件1

补贴系统内暂时封闭需重新投档产品的品目和档次

| **序号** | **大类** | **小类** | **品目** | **档次名称** | **原档次名称** | **基本配置和参数** | **中央财政补贴额（元）** | **备注** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 肥箱容积0.3m³及以上固态肥抛撒机 | 肥箱容积300L及以上，或与乘坐式插秧机配套的撒（施）肥机 | 离心式，肥箱容积≥0.3m³；撒施颗粒肥 | 500 | 非通用类 | 优化档次，需重新投档 |
| 2 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 肥箱容积0.5m³及以上固态肥抛撒机 | 肥箱容积500L及以上摆动式撒肥机 | 摆动式，肥箱容积≥0.5m³；撒施厩肥、农家肥 | 1200 | 非通用类 | 优化档次，需重新投档 |
| 3 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度＜12m；形式：悬挂及牵引式 | 1100 | 通用类 | 优化参数，需重新投档 |
| 4 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度＜18m；形式：悬挂及牵引式 | 1800 | 通用类 | 优化参数，需重新投档 |
| 5 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m；形式：悬挂及牵引式 | 2700 | 通用类 | 优化参数，需重新投档 |
| 6 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率＜18马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙≥0.8m；药箱容积≥300L；喷杆长度≥8m | 5000 | 通用类 | 优化参数，需重新投档 |
| 7 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18-50马力自走式喷杆喷雾机 | 18-50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率＜50马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙≥0.8m；药箱容积≥500L；喷杆长度≥10m | 15000 | 通用类 | 优化参数，需重新投档 |
| 8 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50-100马力自走式喷杆喷雾机 | 50-100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率＜100马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙≥0.8m；药箱容积≥1000L；喷杆长度≥16m | 17000 | 通用类 | 优化参数，需重新投档 |
| 9 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙≥0.8m；药箱容积≥1500L；喷杆长度≥18m | 28300 | 通用类 | 优化参数，需重新投档 |
| 10 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 0.7-1.2m捡拾压捆机 | 0.7-1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度＜1.2m；其中，圆捆机压缩室直径≥550mm，压缩室宽度≥550mm；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度）≥200×200mm，打结器数量≥1 | 7600 | 通用类 | 优化参数，需重新投档 |
| 11 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 1.2-1.7m捡拾压捆机 | 1.2-1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度＜1.7m；其中，圆捆机压缩室直径≥800mm，压缩室宽度≥800mm；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度）≥300×300mm，打结器数量≥1 | 16000 | 通用类 | 优化参数，需重新投档 |
| 12 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 1.7-2.2m捡拾压捆机 | 1.7-2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度＜2.2m；其中，圆捆机压缩室直径≥1200mm，压缩室宽度≥1200mm；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度）≥400×300mm，打结器数量≥2 | 27000 | 通用类 | 优化参数，需重新投档 |
| 13 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m；其中，圆捆机压缩室直径≥1200mm，压缩室宽度≥1200mm；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度）≥400×300mm，打结器数量≥2 | 30500 | 通用类 | 优化参数，需重新投档 |
| 14 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 150-220cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 150-160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀(锤爪）式；150cm≤割幅＜220cm | 2200 | 通用类 | 更改品目，需重新投档 |
| 15 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 220cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀(锤爪）式；割幅≥220cm | 2600 | 通用类 | 更改品目，需重新投档 |
| 16 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 | 50-100m塞盘链式喂料机 | 刮链（索盘）式喂料机 | 50m≤送料长度＜100m | 3700 | 非通用类 | 优化档次参数，需重新投档 |
| 17 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 | 螺旋弹簧式喂料机 | 螺旋弹簧式喂料机 | 送料长度≥30m，带主机 | 4200 | 非通用类 | 优化参数，需重新投档 |
| 18 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 送料机 | 50-100m塞盘链式送料机 | 50-100m索盘式送料机 | 50m≤送料长度＜100m | 3700 | 非通用类 | 优化档次参数，需重新投档 |
| 19 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 送料机 | 100-200m塞盘链式送料机 | 100-200m索盘式送料机 | 100m≤送料长度＜200m | 10800 | 非通用类 | 优化档次参数，需重新投档 |
| 20 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 送料机 | 200m及以上塞盘链式送料机 | 200m及以上索盘式送料机 | 送料长度≥200m | 14400 | 非通用类 | 优化档次参数，需重新投档 |
| 21 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 非自走式沼液沼渣抽排设备 | 带刀带磨碎盘沼液沼渣抽排设备 | 带刀带磨碎盘；电机；流量≥10m³/h | 500 | 非通用类 | 优化档次参数，需重新投档 |
| 22 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积0.5-2m³降解式病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积0.5-2m³病死畜禽处理设备 | 0.5m³≤有效容积＜2m³，配备尾气处理装置 | 9500 | 非通用类 | 优化档次，需重新投档 |
| 23 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积2m³及以上降解式病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积2m³及以上病死畜禽处理设备 | 有效容积≥2m³，配备尾气处理装置 | 20000 | 非通用类 | 优化档次，需重新投档 |