关于内蒙古自治区农牧机购置补贴机具

补贴额一览表（农机新产品2020年新增）的公示

公示〔2020〕50号

根据国家和自治区农机购置补贴有关政策规定，按照《内蒙古自治区农牧厅、内蒙古自治区财政厅[关于印发<内蒙古自治区2020年节能日光温室标准化钢结构骨架购置补贴试点实施方案>的通知](http://nmt.nmg.gov.cn/zt/njgzbtxxgkzl/tzgg/202009/t20200924_175102.html)》（内农牧机发〔2020〕293号）精神，经专家会研究通过，现将《内蒙古自治区2019—2020年农机购置补贴机具补贴额一览表（农机新产品2020年新增）》予以公示。

一、公示时间：2020年10月23日至29日。

二、公示期间，如对公示稿内容有异议，可通过书面形式扫描反馈至指定电子邮箱，所反映的情况要真实客观、实事求是，反映人需注明真实姓名、单位及联系方式。

联系方式：0471—4303826

电子邮箱：[nmnjbt@126.com](mailto:nmnjwz@126.com)

附件：内蒙古自治区2019—2020年农机购置补贴机具补贴额一

览表（农机新产品2020年新增）

内蒙古自治区农牧厅

2020年10月23日

**内蒙古自治区2018—2020年农机购置补贴机具补贴额一览表**

**（农机新产品2020年新增）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额（元） | 类型 | 专家评审意见 |
| 1 | 其他机械 | 其他机械 | 温室大棚 | 73.1 | 全落地式钢结构骨架节能日光温室（双层骨架） | 8.0 m ≦跨度≦12.0 m ；外拱架间距≦1.0 m ；内拱架间距≦2.0 m ；脊高、后墙高、温室主采光角、温室合理采光角等参数和配置符合《内蒙古自治区2020年节能日光温室（塑料大棚）标准化钢结构骨架购置补贴试点实施方案》的要求。 | 30元/㎡ | 非通用类 |  |
| 2 | 其他机械 | 其他机械 | 温室大棚 | 73.2 | 全落地式钢结构骨架节能日光温室（单层骨架） | 8.0 m ≦跨度≦12.0 m ；拱架间距≦1.0 m ；脊高、后墙高、温室主采光角、温室合理采光角等参数和配置符合《内蒙古自治区2020年节能日光温室（塑料大棚）标准化钢结构骨架购置补贴试点实施方案》的要求。 | 30元/㎡ | 非通用类 |  |
| 3 | 其他机械 | 其他机械 | 温室大棚 | 73.3 | 半落地式钢结构骨架节能日光温室 | 8.0 m ≦跨度≦12.0 m ；拱架间距≦1.0 m ；脊高、后墙高、温室主采光角、温室合理采光角等参数和配置符合《内蒙古自治区2020年节能日光温室（塑料大棚）标准化钢结构骨架购置补贴试点实施方案》的要求。 | 22.5元/㎡ | 非通用类 |  |
| 4 | 其他机械 | 其他机械 | 温室大棚 | 73.4 | 钢结构骨架塑料大棚 | 8.0 m ≦跨度≦12.0 m ；拱架间距≦1.5 m ；脊高≧2.8 m（跨度8.0 m）、3.5 m（跨度10.0 m）、4.2 m（跨度12.0 m） ；其他参数和配置符合《内蒙古自治区2020年节能日光温室（塑料大棚）标准化钢结构骨架购置补贴试点实施方案》的要求。 | 9元/㎡ | 非通用类 |  |